Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità monoblocco Panasonic DHW, Pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria

PAW-DHWM200A

Pompa di calore destinata alla produzione di acqua calda sanitaria. 

Funzionamento con aria ambiente (volume minimo locale 20m3) o funzionamento con aria canalizzata (pressione statica massima 100 Pa con 330 m3/h).

Refrigerante: R134a (1100 g)

Conformità alle direttive UE
L'unità è conforme alla normativa vigente e riporta marchio CE.

Specifiche Tecniche

Classe efficienza energetica: A
ηwh: 124 %
Consumo annuale di energia elettrica: 821 kWh
Consumo giornaliero di energia elettrica: 3,89 kWh
Capacità:  208 litri 
Volume d’acqua disponibile a 40°C: 265 litri
Temperatura preimpostata dell’acqua: 55°C
Temperatura raggiungibile con la resistenza: 75°C
Temperature di funzionamento (aria): da -7 a + 35°C
Range di portata aria canalizzata: 220-450 m3/h

Tipo di ciclo misurato: L 
Tempo di riscaldamento (A15/W10-55): 5 h e 17 min *
Tempo di riscaldamento (A7/W10-55): 6 h e 10 min **
Consumo di energia per il ciclo selezionato (A15/W10-55): 3,95 kWh *
Consumo di energia per il ciclo selezionato (A7/W10-55): 4,05 kWh **
COP per il ciclo selezionato (A15/W10-55): 3,07 *
COP per il ciclo selezionato (A7/W10-55): 3,00 **
Assorbimento in stand-by: 28 W

*(riscaldamento dell’acqua fino a 55°C con temperatura dell’aria in ingresso di 15°C, umidità 74% e temperatura dell’acqua in entrata di 10°C – EN 16147)
** (riscaldamento dell’acqua fino a 55°C con temperatura dell’aria in ingresso di 7°C, umidità 89% e temperatura dell’acqua in entrata di 10°C – EN 16147)

Potenza sonora: 59/58 dB (A)
Altezza: 1540  mm.
Larghezza: 670 mm.
Profondità: 690 mm.
Peso a vuoto/pieno d’acqua: 149/365 Kg
Resistenza elettrica inclusa: 2 kW
Potenza massima richiesta senza/con resistenza: 490/2490 W
Alimentazione: 230V /50 Hz

Funzioni:
-	Modalità Turbo: riscaldare più velocemente l’acqua sanitaria fino alla temperatura impostata
-	Modalità Hot: riscaldare l’acqua sanitaria fino a 75°C
-	Visualizzazione della quantità d’acqua calda sanitaria disponibile nell’accumulo della pompa di calore
-	Modalità vacanza (fino a massimo 100 giorni)
-	Possibilità di impostare un timer settimanale 
-	Programma antilegionella
-	Contatto fotovoltaico per aumento set-point acqua sanitaria

Modello: PAW-DHWM200A
Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.