Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità monoblocco Panasonic DHW, Pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria

PAW-DHWM300AE

Pompa di calore destinata alla produzione di acqua calda sanitaria con possibilità di utilizzare anche altre fonti di energia (caldaia, pannelli solari termici) grazie alla presenze di uno scambiatore aggiuntivo. 

Funzionamento con aria ambiente (volume minimo locale 20m3) o funzionamento con aria canalizzata (pressione statica massima 100 Pa con 330 m3/h).

Refrigerante: R134a (1100 g)

Conformità alle direttive UE
L'unità è conforme alla normativa vigente e riporta marchio CE.

Specifiche Tecniche

Classe efficienza energetica: A
ηwh: 134,4 %
Consumo annuale di energia elettrica: 1247 kWh
Consumo giornaliero di energia elettrica: 5,785 kWh
Capacità:  276 litri 
Volume d’acqua disponibile a 40°C: 368 litri
Superficie scambiatore: 2,7 mq
Temperatura del fluido termovettore nello scambiatore: da 5 a 95°C
Temperatura preimpostata dell’acqua: 55°C
Temperatura raggiungibile con la resistenza: 75°C
Temperature di funzionamento (aria): da -7 a + 35°C
Range di portata aria canalizzata: 220-450 m3/h

Tipo di ciclo misurato: XL 
Tempo di riscaldamento (A15/W10-55): 8 h *
Tempo di riscaldamento (A7/W10-55): 9 h e 39 min **
Consumo di energia per il ciclo selezionato (A15/W10-55): 5,75 kWh *
Consumo di energia per il ciclo selezionato (A7/W10-55): 5,96 kWh **
COP per il ciclo selezionato (A15/W10-55): 3,38 *
COP per il ciclo selezionato (A7/W10-55): 3,3 **
Assorbimento in stand-by: 20 W

*(riscaldamento dell’acqua fino a 55°C con temperatura dell’aria in ingresso di 15°C, umidità 74% e temperatura dell’acqua in entrata di 10°C – EN 16147)
** (riscaldamento dell’acqua fino a 55°C con temperatura dell’aria in ingresso di 7°C, umidità 89% e temperatura dell’acqua in entrata di 10°C – EN 16147)

Potenza sonora: 59/58 dB (A)
Altezza: 1960  mm.
Larghezza: 670 mm.
Profondità: 690 mm.
Peso a vuoto/pieno d’acqua: 207/480 Kg
Resistenza elettrica inclusa: 2 kW
Potenza massima richiesta senza/con resistenza: 490/2490 W
Alimentazione: 230V /50 Hz

Funzioni:
-	Modalità Turbo: riscaldare più velocemente l’acqua sanitaria fino alla temperatura impostata
-	Modalità Hot: riscaldare l’acqua sanitaria fino a 75°C
-	Visualizzazione della quantità d’acqua calda sanitaria disponibile nell’accumulo della pompa di calore
-	Modalità vacanza (fino a massimo 100 giorni)
-	Possibilità di impostare un timer settimanale 
-	Programma antilegionella
-	Contatto fotovoltaico per aumento set-point acqua sanitaria

Modello: PAW-DHWM300AE
Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.