Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità esterna Panasonic Inverter Aquarea, Pompa di calore, serie HT, modalità di funzionamento: riscaldamento

WH-MHF09G3E5

Sistema costituito da:
- unità esterna modello WH-MHF09G3E5 inverter HT, a pompa di calore alimentazione ad aria per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria. 

Possibilità di combinazione con collettori pannelli solari termici per l'acqua calda (con kit opzionale). 
Refrigerante: R407C

Conformità alle direttive UE
L'unità è conforme alle seguenti direttive UE:
- Direttiva di compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE 
- Direttiva Macchine 2006/95/CE
- Direttiva Attrezzature a pressione 99/519/CE

Certificazione
Marchio PANASONIC, modello  WH-MHF09G3E5 con certificazione Eurovent delle seguenti caratteristiche:

Specifiche Tecniche

Potenza di riscaldamento: 9 kW *
Potenza in ingresso: 1,94 kW.
COP: 4,64 *
Gamma di funzionamento Riscaldamento: -20 / 35 ° C (test).
Temperatura dell'acqua calda in uscita: 25/65 ° C.
Portata d'acqua: 1,5 m3 / h (T = 5 ° C e uscita a 35 ° C).
Diametro del raccordo acqua: 1 3/16 ".
Livello di pressione sonora: 49 dBA.
Dimensioni: 1410x1283x320 mm.
Peso: 151 kg
Resistenza elettrica: 3kW.
Alimentazione: 230V.

*(calcolata con temperatura esterna a secco di 7 º C DB e temperatura dell’acqua in uscita 35°C).

Modello: WH-MHF09G3E5

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.