Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità esterna Panasonic Inverter Aquarea, Pompa di calore, serie HT, modalità di funzionamento: riscaldamento

WH-MHF12G6E5

Sistema costituito da:
- unità esterna modello WH-MHF12G6E5 inverter HT, a pompa di calore alimentazione ad aria per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria. 

Possibilità di combinazione con collettori pannelli solari termici per l'acqua calda (con kit opzionale). 
Refrigerante: R407C

Conformità alle direttive UE
L'unità è conforme alle seguenti direttive UE:
- Direttiva di compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE 
- Direttiva Macchine 2006/95/CE
- Direttiva Attrezzature a pressione 99/519/CE

Certificazione
Marchio PANASONIC, modello  WH-MHF12G6E5 con certificazione Eurovent delle seguenti caratteristiche:

Specifiche Tecniche

Potenza di riscaldamento: 12 kW *
Potenza in ingresso: 2,69 kW.
COP: 4,46 *
Gamma di funzionamento Riscaldamento: -20 / 35 ° C (testo).
Temperatura dell'acqua calda in uscita: 25/65 ° C.
Portata d'acqua: 2,1m3 / h (T = 5 ° C e uscita a 35 ° C).
Diametro del raccordo acqua: 1 3/16 ".
Livello di pressione sonora: 50 dBA.
Dimensioni: 1410x1283x320mm.
Peso: 151 kg
Resistenza elettrica: 6 kW.
Alimentazione: 230V.

*(calcolata con temperatura esterna a secco di 7 º C DB e temperatura dell’acqua in uscita 35°C).

Modello: WH-MHF12G6E5

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.