Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità esterna Panasonic Inverter Aquarea, Pompa di calore, serie T-CAP, modalità di funzionamento: raffreddamento o riscaldamento

WH-MXC09D3E8

Sistema costituito da:
- unità esterna modello WH-MXC09D3E8 inverter T-CAP, a pompa di calore alimentazione ad aria per riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda sanitaria. 

Possibilità di combinazione con collettori pannelli solari termici per l'acqua calda (con kit opzionale). 
Refrigerante: R410A

Conformità alle direttive UE
L'unità è conforme alle seguenti direttive UE:
- Direttiva di compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE 
- Direttiva Macchine 2006/95/CE
- Direttiva Attrezzature a pressione 99/519/CE

Certificazione
Marchio PANASONIC, modello  WH-MXC09D3E8 con certificazione Eurovent delle seguenti caratteristiche:

Specifiche Tecniche

Raffreddamento
Potenza di raffreddamento: 7,00 kW *.
EER: 3.11*
Potenza in ingresso: 2,25 kW.
Gamma di funzionamento Raffreddamento: 16/43 ° C (test).
Temperatura uscita acqua fredda: 5/20 º C.
Portata d'acqua: 1,2  m3 / h (T = 5 ° C e uscita a 7 ° C). 
*  (calcolata con una temperatura di 35 º C DB, con acqua in ingresso a 12 ° C e in uscita a 7 ° C).

Riscaldamento
Potenza di riscaldamento: 9 kW ** .
COP: 4.74 **.
Potenza in ingresso: 1,9 kW.
Gamma di funzionamento Riscaldamento: -20 / 35 ° C (test).
Temperatura uscita acqua calda: 25/55 ° C.
Portata d'acqua: 1,6 m3 / h (T = 5 ° C e uscita a 35 ° C).
** (calcolata con temperatura esterna di 7 ° C DB, temperatura di 6 ° C WB con  uscita acqua  a 35 ° C).

Diametro del raccordo acqua: 1 3/16 ".
Livello di pressione sonora: 49dBA.
Dimensioni: 1410x1283x320mm.
Peso: 159 kg.
Resistenza elettrica: 3kW.
Alimentazione: 400V.

Modello: WH-MXC09D3E8
Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.