Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità esterna Panasonic Inverter Aquarea, Pompa di calore, serie T-CAP, modalità di funzionamento: raffreddamento o riscaldamento

WH-MXC12G9E8

Sistema costituito da:
- unità esterna modello WH-MXC12G9E8 inverter T-CAP, a pompa di calore aria-acqua per riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda sanitaria. 

Possibilità di combinazione con collettori pannelli solari termici per l'acqua calda (con kit opzionale). 
Refrigerante: R410A

Conformità alle direttive UE
L'unità è conforme alle seguenti direttive UE:
- Direttiva di compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE 
- Direttiva Macchine 2006/95/CE
- Direttiva Attrezzature a pressione 99/519/CE

Certificazione
Marchio PANASONIC, modello  WH-MXC12G9E8 con certificazione Eurovent delle seguenti caratteristiche:

Specifiche Tecniche

Raffreddamento
Potenza di raffreddamento: 10 kW *.
EER: 2,81 *
Potenza in ingresso: 3,56 kW.
Gamma di funzionamento raffreddamento: 16/43 ° C (test).
Temperatura uscita acqua fredda: 5/20 º C.
Portata d'acqua: 28,7 litri/min (T = 5 ° C e uscita a 35 ° C).
*  (calcolata con una temperatura di 35 º C DB, con acqua in ingresso a 12 ° C e in uscita a 7 ° C).

Riscaldamento
Potenza di riscaldamento: 12 kW**.
COP: 4,74 **.
Potenza in ingresso: 2,53 kW.
Gamma di funzionamento Riscaldamento: -20 / 35 ° C (test).
Temperatura uscita acqua calda: 25/55 ° C.
Portata d'acqua: 34,4 litri/min (T = 5 ° C e uscita a 35 ° C).
** (calcolata con temperatura esterna di 7 ° C DB, temperatura di 6 ° C WB con  uscita acqua  a 35 ° C). 

Diametro del raccordo acqua: 1 3/16 " (30 mm).
Livello di pressione sonora: 50 dBA.
Dimensioni: 1410x1283x320 mm.
Peso: 155 kg
Resistenza elettrica: 9 kW.
Alimentazione: 400V.

Modello: WH-MXC12G9E8
Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.