Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità esterna Panasonic Inverter Aquarea, Pompa di calore, serie Alta connettività, modalità di funzionamento: riscaldamento e raffrescamento

WH-MDC05F3E5

Sistema composto da:
- unità esterna WH-MDC05F3E5 inverter alta connettività, a pompa di calore alimentazione ad aria per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. 

Possibilità di combinazione con collettori pannelli solari termici per l'acqua calda (con kit opzionale). 
Refrigerante: R-410A.

Conformità alle direttive UE
L'unità è conforme alle seguenti direttive UE:
- Direttiva di compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE 
- Direttiva Macchine 2006/95/CE
- Direttiva Attrezzature a pressione 99/519/CE

Certificazione
Marchio PANASONIC, modello  WH-MDC05F3E5 con certificazione Eurovent delle seguenti caratteristiche:

Specifiche Tecniche

Riscaldamento:
Capacità di riscaldamento: 5 kW * 
Potenza in ingresso in riscaldamento: 0,985 kW.
COP: 5,08 *
Gamma di funzionamento Riscaldamento: -20 / 35 ° C (test).
Temperatura uscita acqua calda: 25/55 ° C.
Portata d'acqua: 0,9  m3 / h (T = 5 ° C e uscita a 35 ° C).
*(calcolata con temperatura esterna di 7 ° C DB, temperatura di 6 ° C  WB con ingresso e uscita acqua 30 ° C a 35 ° C).

Raffrescamento:
Capacità di raffrescamento: 4,5 kW **
Potenza in ingresso in raffrescamento: 1,35 kW.
EER: 3,33 **
Gamma di funzionamento raffrescamento: 16 / 43 ° C (test).
Temperatura uscita acqua fredda: 5/20 ° C.
Portata d'acqua: 0,8 m3 / h (T = 5 ° C e uscita a 7 ° C).
** (calcolata con una temperatura di 35 º C DB, con acqua in ingresso a 12 ° C e in uscita a 7 ° C)

Diametro del raccordo acqua: 1 3/16 ".
Pressione sonora: 47 dBA.
Dimensioni: 865x1283x320 mm.
Peso: 107 kg.
Resistenza elettrica: 3 kW.
Alimentazione: 230V.

Modello: WH-MDC05F3E5
Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.