Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Serbatoio Panasonic smaltato per acqua calda sanitaria collegabile a sistemi in pompa di calore aria-acqua Aquarea.

PAW-TG30C2E3STD

Serbatoio di accumulo per acqua calda sanitaria, non adatto ad altri usi, dotato di doppia serpentina per sistemi a pompa di calore e una seconda fonte energetica (tipo pannelli solari termico o caldaia)

Inclusa valvola a 3 vie per il collegamento. 
Incluso sensore di temperatura e relativo cavo di collegamento di 20 metri.

La superficie del serbatoio smaltata non ha reazioni nelle installazioni standard né con i materiali di installazione, né con l’acqua. Per ulteriore protezione è integrato un anodo in magnesio.

Specifiche Tecniche

Classe di efficienza energetica: B*
Volume: 284 Lt.
Temperatura massima dell'acqua nello scambiatore: 95 ° C.
Perdite: 1,6 kWh/24h**
Altezza: 1450 mm
Diametro: 760 mm.
Peso a vuoto/pieno: 134/418 Kg.

Superficie di scambio termico pompa di calore: 2,40  mq
Superficie di scambio termico altra fonte: 1,00  mq

Diametro connessioni acqua fredda/calda: 1”
Diametro connessioni pompa di calore: 5/4”
Diametro connessioni altra fonte: 5/4”
Diametro connessione sensore temperatura accumulo: 3/4”

Resistenza integrativa: 3kW.
Alimentazione: 230V.

*secondo Regolamento Europeo 812/2013
**secondo EN 12897:2006

E’ necessaria manutenzione periodica annuale.

Modello: PAW-TG30C2E3STD

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.