Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità esterna e interna Panasonic Inverter Aquarea, Pompa di calore, serie Alta connettività All in One, modalità di funzionamento: raffreddamento e riscaldamento

WH-UD07FE5 + WH-ADC0309G3E5

Sistema composto da:
- unità esterna WH-UD07FE5 inverter Alta connettività, a pompa di calore alimentazione ad aria per riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda sanitaria; 
- unità interna All in One WH-ADC0309G3E5 composta da serbatoio di accumulo di ACS da 200 l, sonda di temperatura per accumulo ACS, valvola 3 vie, modulo idronico. 

Refrigerante: R-410A.

Conformità alle direttive UE
L'unità è conforme alle seguenti direttive UE:
- Direttiva di compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE 
- Direttiva Macchine 2006/95/CE
- Direttiva Attrezzature a pressione 99/519/CE

Certificazione
Marchio PANASONIC, modello  WH-UD07FE5 + WH-ADC0309G3E5 con certificazione Eurovent delle seguenti caratteristiche:

Specifiche Tecniche

Raffreddamento
Potenza di raffreddamento: 6 kW *
EER: 2,63 *
Potenza in ingresso (raffreddamento): 2,3  kW.
Gamma di funzionamento raffreddamento: 16/43 ° C (test).
Temperatura uscita acqua fredda: 5/20 º C.
Portata d'acqua (raffreddamento): 1,1 m3 / h. (T = 5 ° C e uscita a 7 ° C).
*  (calcolata con una temperatura di 35 º C DB, con acqua in ingresso a 12 ° C e in uscita a 7 ° C). 

Riscaldamento
Potenza di riscaldamento: 7,0 kW **
COP: 4,46  **
Potenza in ingresso (riscaldamento): 1,59  kW.
Gamma di funzionamento Riscaldamento: -20 / 35 ° C (test).
Temperatura uscita acqua calda: 25/55 ° C.
Portata d'acqua (riscaldamento): 1,2  m3 / h (T = 5 ° C e uscita a 35 ° C)
** (calcolata con temperatura esterna di 7 ° C DB, temperatura di 6 ° C WB con ingresso e uscita acqua 30 ° C a 35 ° C).

Diametro collegamento liquido: 1/4 ".
Diametro collegamento gas: 5/8 ".
Diametro del raccordo acqua lato impianto: 1 3/32 ".
Diametro del raccordo acqua calda sanitaria: ¾”
Resistenza elettrica: 3 kW.
Alimentazione: 230V.

Unità esterna
Pressione sonora unità esterna: 48 dBA.
Dimensioni unità esterna: 795x900x320 mm.
Peso unità esterna: 66  kg.

Unità interna (All in One)
Pressione sonora unità interna: 28 dB
Dimensioni unità interna: 1827x600x720 mm.
Peso unità interna (vuota): 135 Kg
Capacità serbatoio: 200 litri
Superficie di scambio: 1,8  m2
Materiale serbatoio: acciaio inox

Modello: WH-UD07FE5 + WH-ADC0309G3E5

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.