Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità esterna e interna Panasonic Inverter Aquarea, Pompa di calore, serie HT, modalità di funzionamento: riscaldamento

WH-UH09FE5 + WH-SHF09F3E5

Sistema composto da:
- unità esterna WH-UH09FE5 inverter HT, a pompa di calore alimentazione ad aria per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria;
- unità interna (modulo idronico) WH-SHF09F3E5

Possibilità di combinazione con collettori pannelli solari termici per l'acqua calda (con kit opzionale). 
Refrigerante: R407C

Conformità alle direttive UE
L'unità è conforme alle seguenti direttive UE:
- Direttiva di compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE 
- Direttiva Macchine 2006/95/CE
- Direttiva Attrezzature a pressione 99/519/CE

Certificazione
Marchio PANASONIC, modello  WH-UH09FE5 + WH-SHF09F3E5 con certificazione Eurovent delle seguenti caratteristiche:

Specifiche Tecniche

Potenza di riscaldamento: 9 kW *.
Potenza in ingresso: 1,94kW.
COP: 4,64 *
Gamma di funzionamento Riscaldamento: -20 / 35 ° C (test).
Temperatura dell'acqua calda in uscita: 25/65 ° C.
Portata d'acqua: 1,5 m3 / h (T = 5 ° C e uscita a 35 ° C).
Diametro collegamento liquido: 3/8 ".
Diametro collegamento gas: 5/8 ".
Diametro del raccordo acqua: 1 3/32 " (28 mm).
Resistenza elettrica: 3kW.
Alimentazione: 230V.

*(calcolata con temperatura esterna di 7 ° C WB, temperatura di 6 ° C DB con ingresso e uscita acqua 30 ° C a 35 ° C)

Unità esterna:
Pressione sonora unità esterna: 49dBA.
Dimensioni unità esterna: 1340x900x320mm.
Peso unità esterna: 104 Kg.

Unità interna:
Pressione sonora unità interna: 33dBA.
Dimensioni unità interna: 892x502x353mm.
Peso unità interna: 46 Kg.

Modello: WH-UH09FE5 + WH-SHF09F3E5

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.