Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità esterna e interna Panasonic Inverter Aquarea, Pompa di calore, serie HT, modalità di funzionamento: riscaldamento

WH-UH12FE5 + WH-SHF12F6E5

Sistema composto da:
- unità esterna WH-UH12FE5 inverter HT, a pompa di calore alimentazione ad aria per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria;
- unità interna (modulo idronico) WH-SHF12F6E5

Possibilità di combinazione con collettori pannelli solari termici per l'acqua calda (con kit opzionale). 
Refrigerante: R407C

Conformità alle direttive UE
L'unità è conforme alle seguenti direttive UE:
- Direttiva di compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE 
- Direttiva Macchine 2006/95/CE
- Direttiva Attrezzature a pressione 99/519/CE

Certificazione
Marchio PANASONIC, modello  WH-UH12FE5 + WH-SHF12F6E5 con certificazione Eurovent delle seguenti caratteristiche:

Specifiche Tecniche

Potenza di riscaldamento: 12 kW * 
Potenza in ingresso: 2.69kW.
COP: 4.46 *
Gamma di funzionamento Riscaldamento: -20 / 35 ° C (test).
Temperatura dell'acqua in uscita in calore: 25/65 ° C.
Portata d'acqua: 2,1m3 / h (T = 5 ° C e uscita a 35 ° C).
Diametro collegamento liquido: 3/8 ".
Diametro Attacco gas: 5/8 ".
Diametro del raccordo acqua: 1 3/32" (28 mm).
Resistenza elettrica: 6 kW.
Alimentazione: 230V.

*(Calcolato con temperatura esterna a secco di 7 ° C, temperatura di 6 ° C bulbo umido con ingresso e uscita acqua 30 ° C a 35 ° C).

Unità esterna:
Pressione sonora unità esterna: 50 dBA.
Dimensioni unità esterna: 1340x900x320mm.
Peso unità esterna: 104 Kg.

Unità interna:
Pressione sonora unità interna: 33 dBA.
Dimensioni unità interna: 892x502x353 mm.
Peso unità interna: 47 Kg.

Modello: WH-UH12FE5 + WH-SHF12F6E5

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.