Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità esterna e interna Panasonic Inverter Aquarea, Pompa di calore, serie T-CAP, modalità di funzionamento: riscaldamento e raffrescamento

WH-UX16FE8 + WH-SXC16F9E8

Sistema composto da:
- unità esterna WH-UX16FE8 inverter T-CAP, a pompa di calore alimentazione ad aria per riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda sanitaria;
- unità interna WH-SXC16F9E8 (modulo idronico).

Possibilità di combinazione con collettori pannelli solari termici per l'acqua calda (con kit opzionale).
Refrigerante: R-410A

Conformità alle direttive UE
L'unità è conforme alle seguenti direttive UE:
- Direttiva di compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE 
- Direttiva Macchine 2006/95/CE
- Direttiva Attrezzature a pressione 99/519/CE

Certificazione
Marchio PANASONIC, modello  WH-UX16FE8 + WH-SXC16F9E8 con certificazione Eurovent delle seguenti caratteristiche:

Specifiche Tecniche

Raffreddamento
Potenza in raffreddamento: 12,2 kW *.
EER: 2,57
Potenza in ingresso: 4,76 kW.
Gamma di funzionamento in raffreddamento: 16/43 ° C (test).
Temperatura uscita acqua fredda: 5/20 º C.
Portata d'acqua: 2,1 m3 / h (T = 5 ° C e uscita a 7 ° C).
*  (calcolata con una temperatura di 35 º C DB, con acqua in ingresso a 12 ° C e in uscita a 7 ° C).

Riscaldamento:
Potenza in riscaldamento: 16 kW **.
COP : 4,28 **
Consumo elettrico: 3,74 kW.
Gamma di funzionamento Riscaldamento: -20 / 35 ° C (test).
Temperatura uscita acqua calda: 25/55 ° C.
Portata d'acqua: 2,8 m3 / h (T = 5 ° C e uscita a 35 ° C).
** (calcolata con temperatura esterna di 7 ° C DB, temperatura di 6 ° C WB con ingresso e uscita acqua 30 ° C a 35 ° C).

Diametro collegamento liquido: 3/8 ".
Diametro collegamento gas: 5/8 ".
Diametro del raccordo acqua: 1 3/32 ".
Resistenza elettrica: 9 kW.
Alimentazione: 400V.

Unità esterna
Pressione sonora unità esterna: 53 dBA.
Dimensioni unità esterna: 1340x900x320mm.
Peso unità esterna: 119 Kg.

Unità interna
Pressione sonora unità interna: 33 dBA.
Dimensioni unità interna: 892x502x353mm.
Peso unità interna: 47 Kg.

Modello: WH-UX16FE8 + WH-SXC16F9E8

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.