Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità interna compatta Panasonic Rac Modello a parete per Raffrescamento e Riscaldamento, collegabile a unità esterna residenziale Panasonic monosplit 1x1 con gas R32 oppure collegabile con unità Free Multi RE funzionante con gas R410A.

Modello: CS-TZ42TKEW 

Unità interna a parete leggera di colore bianco 

Caratteristiche:
-	Uso del refrigerante R32 (modalità mono 1x1) con una drastica riduzione dei valori di GWP (Global Warming Potential) o uso del refrigerante R410A (modalità free multi RE).
-	Elevati coefficienti SEER e SCOP.
-	Inverter in classe A.
-	Grazie alla opzione Super Quiet, il funzionamento è supersilenzioso: solo 28 dB(A) in riscaldamento e 29 dB(A) in raffrescamento.
-	La funzione Powerful garantisce un rapido raggiungimento della temperatura impostata.
-	Possibilità di controllo remoto dell’unità tramite internet e possibilità di collegamento a sistemi BMS (Building Management System) tramite accessori opzionali.

Possibile connettività dell’unità interna:
- Comando di controllo locale a filo (opzionale), comando wireless incluso
- Possibilità di integrare l’unità RAC a un sistema centralizzato PACi o ECOi. Integrazione a P-link tramite scheda CZ-CAPRA1 (opzionale).
- Possibilità di collegare l’interfaccia PAW-AC-WIFI-1 per applicazione IntesisHome per controllo tramite smartphone o tablet (opzionale).
- Controllo tramite SMS (necessità di SIM aggiuntiva) grazie all’accessorio PAW-SMSCONTROL (opzionale).
- Ampia gamma di interfacce accessorie per il controllo BMS (KNX, ModBus, Enocean Alliance, BACnet) (opzionale).
- Possibilità di collegamento interfaccia PAW-AC-DIO per il controllo ON/OFF con contatto pulito (opzionale).

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	     230/1/50  V/ph/Hz
Capacità di raffr. Nominale (mono/multi) *	     4,2/4  kW
Capacità di risc. nominale (mono/multi) **	     5,8/5,6  kW
Portata aria (raffr./risc.)                                                               636/726,6  m³/h
Capacità di deumidificazione                                                      2,4  l/h
Livello pressione sonora raff. ***                                               44 / 31 / 29 dB(A)
Livello pressione sonora risc. ***                                               44 / 35 / 28 dB(A)
Refrigerante****	      R32 / R410A
Attacchi refrigerante (gas/liquido)	      12,7 / 6,35  mm

*	  (Condizioni raffreddamento: temp. interna 27/19 °C (DB/WB), temp. esterna 35/24°C (DB/WB))
**	  (Condizioni riscaldamento: temp. interna 20 °C (DB), temp. esterna 7/6 °C (DB/WB))
***    (Hi/Lo/S-Lo,  misurato a 1  m di distanza dall’unità)
****  (R32 in modalità mono 1x1; R410A in modalità free multi)

Dimensioni

Unità:
Altezza	290	mm
Larghezza	799	mm
Profondità	197	mm
Peso	8	kg

Produttore: PANASONIC
Modello: CS-TZ42TKEW 
Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.