Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità interna Panasonic Rac Modello a parete per Raffrescamento e Riscaldamento, collegabile a unità esterna residenziale Panasonic monosplit 1x1 con gas R32 del tipo VZ.

Modello: CS-VZ12SKE 

Unità interna a parete  di colore bianco.

Caratteristiche:
-	Uso del refrigerante R32 (modalità mono 1x1) con una drastica riduzione dei valori di GWP (Global Warming Potential).
-	Efficienza e comfort ai massimi livelli grazie al sistema Econavi con Sunlight Sensor e Human Activity Sensor ottimizzando il funzionamento dell’impianto di condizionamento in base alle condizioni ambientali.
-	Elevati coefficienti SEER e SCOP.
-	Inverter in classe A.
-	Sistema di purificazione dell’aria Nanoe ™, efficace sul 99% di muffe, virus e batteri dispersi nell’aria o sulle superfici.
-	Grazie alla opzione Super Quiet, il funzionamento è supersilenzioso: con solo 18 dB(A) di emissione.
-	La funzione Powerful garantisce un rapido raggiungimento della temperatura impostata.
-	Possibilità di controllo remoto dell’unità tramite internet e possibilità di collegamento a sistemi BMS (Building Management System) tramite accessori opzionali.

Possibile connettività dell’unità interna:

- Possibilità di integrare l’unità RAC a un sistema centralizzato PACi o ECOi. Integrazione a P-link tramite scheda CZ-CAPRA1 (opzionale).
- Possibilità di collegare l’interfaccia PAW-AC-WIFI-1 per applicazione IntesisHome per controllo tramite smartphone o tablet (opzionale).
- Controllo tramite SMS (necessità di SIM aggiuntiva) grazie all’accessorio PAW-SMSCONTROL (opzionale).
- Ampia gamma di interfacce accessorie per il controllo BMS (KNX, ModBus, Enocean Alliance, BACnet) (opzionale).
- Possibilità di collegamento interfaccia PAW-AC-DIO per il controllo ON/OFF con contatto pulito (opzionale).

Conformità alle Direttive e Norme
L'unità è conforme alle seguenti direttive e standard:
- Direttiva EMC 2014/30/EU
- Direttiva LVD 2014/35/EU
   - Direttiva RoHS 2011/65/EU
   - Direttiva ErP 2009/125/EC
   - Direttiva PED 2014/68/EU
   - Standard EN 60335-2 

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	     230/1/50  V/ph/Hz
Capacità di raffr. nominale *	     3,5  kW
Assorbimento in modalità raffr. nominale                                  3,7 A
Capacità di risc. nominale **	     4,2  kW
Assorbimento in modalità risc. nominale                                    3,8  A
Portata aria (raffr./risc.)                                                               774 / 954  m³/h
Capacità di deumidificazione                                                      2,0  l/h
Livello pressione sonora raff. ***                                               45 / 33 / 18 dB(A)
Livello pressione sonora risc. ***                                               45 / 29 / 18 dB(A)
Refrigerante	      R32 
Attacchi refrigerante (gas/liquido)	      9,52/ 6,35  mm

*	  (Condizioni raffreddamento: temp. interna 27/19 °C (DB/WB), temp. esterna 35/24°C (DB/WB))
**	  (Condizioni riscaldamento: temp. interna 20 °C (DB), temp. esterna 7/6 °C (DB/WB))
***    (Hi/Lo/S-Lo,  misurato a 1  m di distanza dall’unità)

Dimensioni

Unità:
Altezza	295	mm
Larghezza	798	mm
Profondità	375	mm
Peso	14,5	kg

Produttore: PANASONIC
Modello: CS-VZ12SKE
Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.