Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità interna Panasonic Rac Modello a parete per Raffrescamento e Riscaldamento, collegabile a unità esterna residenziale Panasonic monosplit 1x1 con gas R32 oppure collegabile con unità Free Multi funzionante con R410A.

Modello: CS-Z7SKEW / CS-Z7SKEW-M

Unità interna a parete leggera di colore bianco lucido (SKEW) o opaco (SKEW-M), lavabile.

Caratteristiche:
-	Uso del refrigerante R32 (modalità mono 1x1) con una drastica riduzione dei valori di GWP (Global Warming Potential) o uso del refrigerante R410A (modalità free multi).
-	Efficienza e comfort ai massimi livelli grazie al sistema Econavi con Sunlight Sensor e Human Activity Sensor ottimizzando il funzionamento dell’impianto di condizionamento in base alle condizioni ambientali.
-	Elevati coefficienti SEER e SCOP.
-	Inverter in classe A.
-	Sistema di purificazione dell’aria Nanoe, efficace sul 99% di muffe, virus e batteri dispersi nell’aria o sulle superfici.
-	Grazie alla opzione Super Quiet, il funzionamento è supersilenzioso: con solo 19 dB(A) di emissione, il livello corrisponde al silenzio notturno della campagna.
-	La funzione Powerful garantisce un rapido raggiungimento della temperatura impostata.
-	La funzione Mild Dry previene il rapido abbassamento dell’umidità ambientale con sensibile miglioramento del comfort.
-	Funzione Aerowings: le alette migliorano il direzionamento del flusso d’aria.
-	Possibilità di controllo remoto dell’unità tramite internet e possibilità di collegamento a sistemi BMS (Building Management System) tramite accessori opzionali.

Possibile connettività dell’unità interna:
- Comando di controllo locale a filo (opzionale), comando wireless incluso
- Possibilità di integrare l’unità RAC a un sistema centralizzato PACi o ECOi. Integrazione a P-link tramite scheda CZ-CAPRA1 (opzionale).
- Possibilità di collegare l’interfaccia PAW-AC-WIFI-1 per applicazione IntesisHome per controllo tramite smartphone o tablet (opzionale).
- PCB aggiuntiva PAW-AC-HEAT-1 per Etherea solo riscaldamento (opzionale).
- Controllo tramite SMS (necessità di SIM aggiuntiva) grazie all’accessorio PAW-SMSCONTROL (opzionale).
- Ampia gamma di interfacce accessorie per il controllo BMS (KNX, ModBus, Enocean Alliance, BACnet) (opzionale).
- Possibilità di collegamento interfaccia PAW-AC-DIO per il controllo ON/OFF con contatto pulito (opzionale).

Conformità alle Direttive e Norme
L'unità è conforme alle seguenti direttive e standard:
-	Direttiva LVD 2014/35/EU
-	Direttiva EMC 2014/30/EU
-	Direttiva RoHS 2011/65/EU
-	Direttiva ErP 2009/125/EC
-	Regolamento (EU) No. 206/2012
-	Raccomandazione del Consiglio EMF 1999/519/EC
-	Norma CEI EN 60335: Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - condizionatori

Specifiche tecniche
Alimentazione elettrica	     230/1/50  V/ph/Hz
Capacità di raffr. nominale *	     2,05  kW
Assorbimento in modalità raffr. nominale                                  2,15 A
Capacità di risc. nominale **	     2,80  kW
Assorbimento in modalità risc. nominale                                    2,80 A
Portata aria (raffr./risc.)                                                               594 / 648  m³/h
Capacità di deumidificazione                                                      1,3  l/h
Livello pressione sonora raff. ***                                               37 / 24 / 19 dB(A)
Livello pressione sonora risc. ***                                               38 / 25 / 19 dB(A)
Refrigerante ****	      R32 / R410A
Attacchi refrigerante (gas/liquido)	      9,52 / 6,35  mm

*	  (Condizioni raffreddamento: temp. interna 27/19 °C (DB/WB), temp. esterna 35/24°C (DB/WB))
**	  (Condizioni riscaldamento: temp. interna 20 °C (DB), temp. esterna 7/6 °C (DB/WB))
***    (Hi/Lo/S-Lo,  misurato a 1  m di distanza dall’unità)
****  (R32 in modalità mono 1x1; R410A in modalità free multi)

Dimensioni

Unità:
Altezza	295	mm
Larghezza	919	mm
Profondità	194	mm
Peso	9	kg

Produttore: PANASONIC
Modello: CS-Z7SKEW / CS-Z7SKEW-M
Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.