Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Sistema di Controllo Panasonic per VRF ECOi 

Modello: CZ-64ESMC2

Comando centralizzato da collegare al bus P-Link per il controllo di un massimo di 64 unità interne ECOi o per gruppi di unità interne (per un totale max. di 512 unità interne) 

Design 

Chiaro display LCD con tasti sensibili al tatto per il montaggio su superficie o ad incasso per installazione a parete.

Funzioni Base

-	ON/OFF
-	Commutazione modalità operativa (Raffrescamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Funzionamento automatico, Ventilazione).
-	Impostazione velocità ventilatore (Bassa / Media / Alta, Auto).
-	Regolazione della temperatura (Raffrescamento/Deumidificazione: da 18 a 30 °C, Riscaldamento: da 16 a 30 °C).
-	Impostazione flusso d’aria in uscita.
-	Controllo stato operativo
-	Monitoraggio allarmi
-	Ventilatore
-	Divieto di funzionamento del controllo locale: divieto On/Off locale / divieto On/Off  locale con  modalità di funzionamento e temperatura ambiente / divieto On/Off locale e regolazione della temperatura/ divieto di impostazione di funzionamento locale.

Caratteristiche aggiuntive:

-	Può essere selezionata la modalità controllo centrale o di controllo remoto
-	Controllo delle single unità
-	Controllo di gruppi di unità
-	Controllo delle singole zone
-	Controllo di tutte le unità
-	Può essere usato in combinazione con comandi a distanza, intelligent controller, timer, etc.
-	Assegnazione manuale o automatica degli indirizzi 
-	Visualizzazione degli stati di funzionamento e dei parametri per single unità interne

Connettività

-	ON con ingresso a 24 V DC
-	OFF con 24 V DC tensione-ingresso libero
-	Segnale operativo tramite contatto privo di tensione di uscita
-	Allarme privo di tensione di uscita

Dimensioni

Altezza / Larghezza / Profondità 	160 / 160 / 21 + 69	mm

Marca:	Panasonic
Modello:	CZ-64ESMC2

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.