Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Sistema di Controllo Panasonic per VRF ECOi 

Modello: CZ-64ESMC3

Comando centralizzato da collegare al bus P-Link per il controllo di un massimo di 64 unità interne ECOi o di gruppi di unità interne. Con tutte le funzionalità di un timer programmabile, Panasonic offre agli utenti un’ampia flessibilità di gestione nell’ambito della climatizzazione.

Design 

Chiaro display LCD con tasti sensibili al tatto per il montaggio su superficie o ad incasso per installazione a parete.

Funzioni di controllo centralizzato

-  Controllo fino ad un massimo di 64 unità interne
-  Possibile controllo tramite tutti / zona / gruppo
-  Suddivisione delle unità fino a 4 zone (1 zona = massimo 16 gruppi)
-  Controllo fino a 64 gruppi (1 gruppo = massimo 8 unità interne)
-	ON/OFF
-	Commutazione modalità operativa (Raffrescamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Funzionamento automatico, Ventilazione)
-	Regolazione della temperatura (Raffrescamento/Deumidificazione: da 18 a 30 °C, Riscaldamento: da 16 °C a 30 °C, Automatico: da 17 °C a 27 °C)
-  Impostazione velocità ventilatore (Bassa / Media / Alta / Auto)
-	Direzione aria di uscita
-	Controllo stato operativo
-  Informazione stato filtri
-	Monitoraggio allarmi
-	Divieto di funzionamento del controllo locale: divieto modifica ON/OFF; divieto modifica modalità di funzionamento; divieto modifica temperatura ambiente; divieto di modifica veloctà di ventilazione; divieto modifica direzione alette
-  Impostazione lingua e password
-  Impostazione nome “Edificio” e “Stanza”.

Funzioni di timer

-  Impostazione data e ora
-	Programmazione giornaliera e settimanale
-  Sei operazioni programmate al giorno (ON/OFF, autorizzazione locale /divieto locale), può essere impostato in un programma settimanale 
-  Totali quarantadue programmi alla settimana.
-  E’ inclusa una funzione che permette di mettere in pausa il timer in caso di festività nazionali, e il funzionamento del timer può essere fermato anche per un periodo di tempo più lungo
-	Le unità interne da controllare possono essere suddivise in gruppi fino ad 8 timer ed un programma individuale programmato per ciascun gruppo.

Caratteristiche aggiuntive:

-	Controllo delle single unità
-	Controllo di gruppi di unità
-	Controllo delle singole zone
-	Controllo di tutte le unità
-	Funzionamento silenzioso con orari di programmazione
-  Impostazione Econavi
-  Impostazione taglio picchi:
      1) Orario e percentuale di capacità di funzionamento
      2) Taglio di picco da ingresso esterno (fino a due opzioni)
      3) Programma risparmio energia per GHP

Connettività

-	Contatto INPUT di ON / OFF su Ingresso 1 (a impulso)
-	Contatto INPUT di Richiesta 1 / Richiesta 2 su Ingresso 2 (a statico 24 V DC)
-  Contatto OUTPUT stato di funzionamento ON/OFF (a statico 30 V DC)
-  Contatto OUTPUT di allarme (a statico 30 V DC)

Dati tecnici

- Tensione (mono fase)	da 100 a 240	V AC
- Frequenza di alimentazione	50/60	Hz
- Altezza / Larghezza / Profondità 	120 / 120 / 16 + 51,9	mm

- Massima lunghezza cavo						30 m
- Numero massimo unità interne collegabili				64
- Numero massimo unità esterne collegabili				30
- Numero massimo CZ-64ESMC3 installabili				10

Marca:	Panasonic
Modello:	CZ-64ESMC3

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.