Caratteristiche		
No.	Qtà.	Descrizione Articolo	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic unità di Ingresso/Uscita serie-parallelo per Sistemi VRF 

Modello: CZ-CAPDC2

L’interfaccia CZ-CAPDC2 per la comunicazione tra le unità Panasonic VRF ed altre fornite su campo con  Building Management System consente la gestione e il monitoraggio esterno. L’interfaccia CZ-CAPDC2  deve essere integrata nel P-Link bus Panasonic. L’alimentazione per l'interfaccia deve essere fornita su campo da rete 230 V monofase. I contatti di comunicazione saranno attivati da segnali digitali.
Fino a 4 distinte unità esterne VRF ECOi possono essere gestite da un’interfaccia CZ-CAPDC2. Si possono utilizzare fino a 8 interfacce CZ-CAPDC2 in un  sistema  bus in grado di gestire fino a 30 unità esterne con un massimo di 64 unità interne.

Opzioni di uscita
-	Comune ON / OFF da contatto libero da tensione o segnale a impulsi (24 V DC)
-	Selezione di riscaldamento / raffreddamento e modalità di funzionamento per il collegamento di unità esterne come contatto libero da tensione o segnale statico
-	Richiesta 1: proibizione comando
-	Richiesta 2: richiesta potenza  0 – 100 %

Opzioni di uscita
-	Segnale di funzionamento tramite contatto pulito
-	Allarme comune tramite contatto pulito

Dati Tecnici

Tensione	230 V AC, 1 ph, 50 Hz
Potenza in ingresso	18 W
Corrente di ingresso	2 A
Range di temp. ammesso	0 – 40 °C con umidità relativa del 20 – 85 %
Luogo di installazione	Ambienti asciutti
Numero di unità esterne gestibili	4
Numero di unità interne per interfaccia	max. 64 unità interne
Estendibile	Si fino a 4 interfacce in un sistema Bus sono in grado di gestire fino a 30 unità esterne con un max. di 64 unità interne
Dimensioni

Unità:
Altezza 	290	mm
Larghezza	260	mm
Profondità	80	mm
Peso	3.2	kg

Marca:	Panasonic
Modello:	CZ-CAPDC2

Specifiche soggette a variazione senza preavviso.