Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Timer programmabile Panasonic per sistemi VRF  ECOi 

Modello: CZ-ESWC2

Timer Centralizzato per il controllo di un Massimo di 64 unità interne ECOi o gruppi di unità interne divise in 8 gruppi di timer

Design 

Chiaro display LCD con tasti sensibili al tatto per il montaggio su superficie o ad incasso per installazione a parete.

Funzioni di controllo

-	Timer giornaliero e settimanale
-	Sei operazioni programmate (On/Off, autorizzazione locale /divieto locale) al giorno, può essere impostato in un programma settimanale
-	E’ inclusa una funzione che permette di mettere in pausa il timer in caso di festività nazionali, e il funzionamento del timer può essere fermato anche per un periodo di tempo più lungo
-	Le unità interne da controllare possono essere suddivise in gruppi fino ad 8 timer ed un programma individuale programmato per ciascun gruppo.

Dimensioni

Altezza / Larghezza / Profondità 	120 / 120 / 16	mm

Marca:	Panasonic
Modello:	CZ-ESWC2

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.