Specifiche		
No.	Q.tà	Descrizione Prodotto	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Comando locale a filo High-spec con timer Panasonic per unità interne ECOi 

Modello: CZ-RTC3

Controllo Remoto a filo High-spec per il controllo di unità interne Panasonic ECOi. Può essere usato anche in combinazione con un controllo secondario (controllo alternativo) o per controllo di gruppo fino ad 8unità interne Panasonic ECOi.

Design

Schermo LCD da 3,5” con tasti sensibili al tatto, sensore di temperatura e base di montaggio a parete integrata. 

Funzioni Base:

-	ON/OFF
-	Commutazione modalità operativa (Raffrescamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Funzionamento automatico, Ventilazione).
-	Impostazione velocità ventilatore (Bassa / Media / Alta, Auto).
-	Regolazione della temperatura (Raffrescamento/Deumidificazione: 18 a 30 °C, Riscaldamento: 16 a 30 °C, Auto: 17°C a 27°C).
-	Impostazione di funzionamento fissa o oscillante dei deflettori del flusso d’aria (5 livelli per caldo, ventilazione e auto; 3 livelli per freddo e deumidificazione). 
-	Orologio 24H con indicazione dell’ora in tempo reale e giorno della settimana.
-  La temperature interna può essere misurata dal sensore dell’unità interna o dal telecomando.
- Possibilità di impostare il contrasto, la retroilluminazione, la lingua, la password, il suono al tocco, il nome del telecomando.
-  Visualizzazione delle condizioni impostate per unità interna o di gruppo.
-	Funzione diagnostica; display indicante gli ultimi 4 allarmi. 

Scelte di regolazioni supplementari:

-  Impostazione di ciascun deflettore per ciascuna uscita dell’aria di ciascuna unità interna.
-  Programma settimanale (sono permesse max 8 operazioni programmate per ogni giorno), nessun Timer esterno richiesto.
-	Monitoraggio della contaminazione del filtro e allarme cambio filtro con funzione di azzeramento.
-  Funzionamento silenzioso.   
-  Funzione stanza vuota, che impedisce che la temperature scenda o aumenti mentre gli occupanti sono fuori per lungo tempo.
-	Dispositivo di programmazione libera E²-PROM .Le impostazioni di fabbrica possono essere modificate liberamente per alcuni parametri, ad es. valori nominali min/max, la regolazione del sensore, intervallo di pulizia filtro, controllo della ventola(pompa di calore), priorità, indirizzi ed altro ancora.
-  Funzione test.

Funzione risparmio energia:

-  Ritorno automatico in temperatura: riporta la temperatura modificata alla temperatura originariamente impostata dopo che è trascorso il tempo specificato. 
-  Spegnimento automatico: se il funzionamento viene interrotto ad un’ora specificata e ripreso in seguito, questa funzione rileva lo stato di funzionamento a intervalli di tempo regolari e interrompe automaticamente il funzionamento. 
-  Programma taglio picchi: riduce la capacità di funzionamento per il periodo di tempo specificato.  
-  Ripeti timer off: ferma una certa operazione dopo un certo periodo di tempo da quando l’operazione è stata eseguita. 

Funzione di controllo Econavi:

-  Possibilità di attivare funzione di controllo Econavi con sensore CZ-CENSC1, per rilevare la presenza di persone nella stanza.

Dimensioni

Altezza / Larghezza / Profondità	120/120/16	mm

Marca:	Panasonic
Modello:	CZ- RTC3

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.