Specifiche		
No.	Q.tà	Descrizione Prodotto	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Comando locale a filo con timer Panasonic per unità interne ECOi 

Modello: CZ-RTC4

Controllo Remoto a filo per il controllo di unità interne Panasonic ECOi . Può essere usato anche in combinazione con un controllo secondario (controllo alternativo) o per controllo di gruppo fino ad 8 unità interne Panasonic ECOi.

Design

Chiaro display LCD, tasti funzione in rilievo, sensore di temperatura e base di montaggio a parete integrata. 

Funzioni Base:

-	ON/OFF
-	Commutazione modalità operativa (Raffrescamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Funzionamento automatico, Ventilazione).
-	Impostazione velocità ventilatore (Bassa / Media / Alta, Auto).
-	Regolazione della temperatura (Raffrescamento/Deumidificazione: da 18 a 30 °C, Riscaldamento: 16 to 30 °C).
-	Impostazione flusso d’aria in uscita.
-	Orologio 24H con indicazione dell’ora in tempo reale e giorno della settimana.
-	Sistema di diagnosi per il recupero dei parametri di sistema.
-	Funzione diagnostica; display indicante gli ultimi 4 allarmi. 

Scelte di regolazioni supplementari:

-	La temperature interna può essere misurata dal sensore dell’unità interna o dal telecomando.
-	Funzione outing, che impedisce che la temperature scenda o aumenti mentre gli occupanti sono fuori per lungo tempo.
-	Funzione sleeping, che controlla la temperatura ambiente confortevole  mentre si dorme.
-	Impostazione di funzionamento fissa o oscillante dei deflettori del flusso d’aria
-	Programma settimanale (sono permesse max 6 operazioni programmate per ogni giorno), nessun Timer esterno richiesto.
-	Visualizzazione delle condizioni impostate per unità interna o di gruppo
-	La funzione stanza vuota evita che la temperatura ambiente aumenti eccessivamente (o diminuisca eccessivamente) quando non sono presenti persone nella stanza. 
-	Monitoraggio della contaminazione del filtro e allarme cambio filtro con funzione di azzeramento.
-	Dispositivo di programmazione libera E²-PROM .Le impostazioni di fabbrica possono essere modificate liberamente per alcuni parametri, ad es. valori nominali min/max, la regolazione del sensore, intervallo di pulizia filtro, controllo della ventola(pompa di calore), priorità, indirizzi ed altro ancora.
- Funzione test. 

Funzione di controllo Econavi:

-  Possibilità di attivare funzione di controllo Econavi con sensore CZ-CENSC1, per rilevare la presenza di persone nella stanza.

Dimensioni

Altezza / Larghezza / Profondità	                                                    120/120/20  mm
Peso                                                                                                                  160 g

Marca:	Panasonic
Modello:	CZ- RTC4

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.