Specifiche		
No.	Q.tà	Descrizione Prodotto	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Comando locale a filo con timer Panasonic per unità interne ECOi-EX, ECOg e PACi

Modello: CZ-RTC5A

Controllo Remoto a filo per il controllo di unità interne Panasonic ECOi-EX, ECOg e PACi. Può essere usato anche in combinazione con un controllo secondario (controllo alternativo) o per controllo di gruppo fino ad 8 unità interne Panasonic ECOi-EX, ECOg e PACi. 

Unico comando in grado di gestire il modulo idronico (S-80MW1E5 e                     S-125MW1E5) a livello remoto locale.
Comando compatibile sia con le unità ad espansione diretta sia con le unità idroniche. Il comando rileva automaticamente la tipologia di unità interna collegata mostrando all’installatore il menù corrispondente. Funzioni di risparmio energetico e visualizzazione dei consumi (solo per PAC-i).

Design

Schermo LCD retroilluminato da 3,5” con tasti sensibili al tatto, sensore di temperatura e base di montaggio a parete integrata. 

Funzioni Base:
 
•	Collegamento ad UNITA’ AD ESPANSIONE DIRETTA:

-  Comando ON/OFF
-	Commutazione modalità operativa (Raffrescamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Funzionamento automatico, Ventilazione).
-	Impostazione velocità ventilatore  con 3 livelli di ventilazione oltre al programma automatico.( fino a 5 livelli per unità a cassetta 90x90 del tipo PU2 ed MU2) 
-	Regolazione della temperatura (Raffrescamento/Deumidificazione: da 18 a 30 °C, Riscaldamento: 16 a 30 °C, Auto: 17°C a 27°C).
-	Impostazione di funzionamento fissa o oscillante dei deflettori del flusso d’aria (fino a cinque livelli disponibili, a seconda del modello di unità interna). 
-	Orologio 24H con indicazione dell’ora in tempo reale e giorno della settimana.
-  La temperature interna può essere misurata dal sensore dell’unità interna o dal telecomando.
- Possibilità di impostare il contrasto, la retroilluminazione, la lingua, la password, il suono al tocco, il nome del telecomando.
-  Visualizzazione delle condizioni impostate per unità interna o di gruppo.
-	Funzione diagnostica; display indicante gli ultimi 4 allarmi. 
-  Possibilità di gestione dell’on/off per unità di ventilazione esterna (aggiungere connettore opzionale, PAW-FDC)
•	Collegamento ad UNITA’ IDRONICHE:

Possibilità di impostare la modalità  di utilizzo dell’unità interna: “Modalità produzione ACS” o “Modalità aria per produzione acqua calda/fredda per impianto radiale fancoil ecc…”.

MODALITA’ SERBATOIO ACS
-	Settaggio della temperatura attraverso l’impostazione della temperatura dell’acqua di mandata (35°C~45°C; fino a 65°C con elemento riscaldante elettrico)
-	Gestione timer e impostazione della temperatura di sterilizzazione (50°C~65°C)
-	Possibilità di integrare un’altra fonte di calore (controllo on demand)
MODALITA’ PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA/FREDDA
Settaggio della temperatura attraverso l’impostazione di uno dei seguenti  parametri:
•	Temperatura dell’acqua di mandata
•	Temperatura locale (tramite sensore remoto o tramite termostato esterno)
•	Curva di riscaldamento (solo per la modalità riscaldamento)
-	È possibile impostare il valore di offset della funzione della curva di riscaldamento (-5K ~ +5K)
-	Segnalazione anomalia del sensore termico
-	Possibilità di gestire tramite una valvola 2 vie terminali non adibiti al riscaldamento. 

Scelte di regolazioni supplementari:

-  Impostazione di ciascun deflettore per ciascuna uscita dell’aria di ciascuna unità interna per modelli PAC-i del tipo PU2.
-  Programma settimanale (sono permesse max 8 operazioni programmate per ogni giorno), nessun Timer esterno richiesto.
-	Monitoraggio della contaminazione del filtro e allarme cambio filtro con funzione di azzeramento.
-  Funzionamento silenzioso.   
- Verifica il consumo di energia su base giornaliera, settimanale o annuale per soli Pac-i. 
-  Funzione stanza vuota, che impedisce che la temperature scenda o aumenti mentre gli occupanti sono fuori per lungo tempo.
- Equalizzazione del tempo di funzionamento delle unità esterne (funzionalità disponibile per sistemi PAC-i).
- Funzionalità di backup in caso di guasto o non raggiungimento della temperatura di setpoint: il comando attiva l’unità in off per evitare disconfort in ambiente (funzionalità disponibile per sistemi PAC-i). 
-Funzione di backup in caso di non raggiungimento della temperatura di set-point. (funzione attivabile solo per sistemi PAC-i in configurazione ridondante)

Funzione risparmio energia:

- Ritorno automatico in temperatura: riporta la temperatura modificata alla temperatura originariamente impostata dopo che è trascorso il tempo specificato. 
- Possibilità di limitare l’intervallo di temperature impostabili. 
- Spegnimento automatico: se il funzionamento viene interrotto ad un’ora specificata e ripreso in seguito, questa funzione rileva lo stato di funzionamento a intervalli di tempo regolari e interrompe automaticamente il funzionamento. 
- Programma taglio picchi: riduce la capacità di funzionamento per il periodo di tempo specificato.  
-  Ripeti timer off: ferma una certa operazione dopo un certo periodo di tempo da quando l’operazione è stata eseguita. 
- Gestione avanzata del sensore Econavi: il comando riesce a modificare le impostazioni dell’u.i.(variazione della temperatura di setpoint e dell’inclinazione del flusso d’aria)  in relazione all’attività rilevata in ambiente (sensore Econavi acquistato separatamente).
Funzione di controllo Econavi:

-  Possibilità di attivare funzione di controllo Econavi con sensore CZ-CENSC1, per rilevare la presenza di persone nell’ambiente.

Dimensioni

Altezza / Larghezza / Profondità	                                                          120/120/16	mm
Peso                                                                                                                      180 g

Marca:	Panasonic
Modello:	CZ- RTC5A

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.