Specifiche		
No.	Q.tà	Descrizione Prodotto	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Comando locale a filo High-spec con timer Panasonic per unità interne ECOi, ECOg e PACi

Modello: CZ-RTC5

Controllo Remoto a filo High-spec per il controllo di unità interne Panasonic ECOi, ECOg e PACi. Può essere usato anche in combinazione con un controllo secondario (controllo alternativo) o per controllo di gruppo fino ad 8 unità interne Panasonic ECOi, ECOg e PACi.

Unico comando in grado di gestire il modulo idronico (S-80MW1E5 e                     S-125MW1E5) a livello remoto locale.
Comando compatibile sia con le unità ad espansione diretta sia con le unità idroniche. Il comando rileva automaticamente la tipologia di unità interna collegata mostrando all’installatore il menù corrispondete. 

Design

Schermo LCD da 3,5” con tasti sensibili al tatto, sensore di temperatura e base di montaggio a parete integrata. 

Funzioni Base:
 
•	Collegamento ad UNITA’ AD ESPANSIONE DIRETTA:

-  Comando ON/OFF
-	Commutazione modalità operativa (Raffrescamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Funzionamento automatico, Ventilazione).
-	Impostazione velocità ventilatore (Bassa / Media / Alta, Auto).
-	Regolazione della temperatura (Raffrescamento/Deumidificazione: da 18 a 30 °C, Riscaldamento: 16 a 30 °C, Auto: 17°C a 27°C).
-	Impostazione di funzionamento fissa o oscillante dei deflettori del flusso d’aria (5 livelli per caldo, ventilazione e auto; 3 livelli per freddo e deumidificazione). 
-	Orologio 24H con indicazione dell’ora in tempo reale e giorno della settimana.
-  La temperature interna può essere misurata dal sensore dell’unità interna o dal telecomando.
- Possibilità di impostare il contrasto, la retroilluminazione, la lingua, la password, il suono al tocco, il nome del telecomando.
-  Visualizzazione delle condizioni impostate per unità interna o di gruppo.
-	Funzione diagnostica; display indicante gli ultimi 4 allarmi. 

•	Collegamento ad UNITA’ IDRONICHE:

Possibilità di impostare la modalità  di utilizzo dell’unità interna: “Modalità serbatoio ACS” o “Modalità aria per condizionamento”.

MODALITA’ SERBATOIO ACS
-	Settaggio della temperatura attraverso l’impostazione della temperatura dell’acqua di mandata (35°C~45°C; fino a 65°C con elemento riscaldante elettrico)
-	Gestione timer e impostazione della temperatura di sterilizzazione (50°C~65°C)
-	Possibilità di integrare un’altra fonte di calore (controllo on demand)
MODALITA’ CONDIZIONAMENTO
-	Settaggio della temperatura attraverso l’impostazione di uno dei seguenti  parametri:
•	Temperatura dell’acqua di mandata
•	Temperatura locale (tramite sensore remoto o tramite sensore termico esterno)
•	Curva di riscaldamento (solo per la modalità riscaldamento)
-	È possibile impostare il valore di offset della funzione della curva di riscaldamento (-5K ~ +5K)
-	Segnalazione anomalia del sensore termico
-	Possibilità di gestire tramite una valvola 2 vie terminali non adibiti al riscaldamento. 

Scelte di regolazioni supplementari:

-  Impostazione di ciascun deflettore per ciascuna uscita dell’aria di ciascuna unità interna.
-  Programma settimanale (sono permesse max 8 operazioni programmate per ogni giorno), nessun Timer esterno richiesto.
-	Monitoraggio della contaminazione del filtro e allarme cambio filtro con funzione di azzeramento.
-  Funzionamento silenzioso.   
- Verifica il consumo di energia su base giornaliera, settimanale o annuale. 
-  Funzione stanza vuota, che impedisce che la temperature scenda o aumenti mentre gli occupanti sono fuori per lungo tempo.

Funzione risparmio energia:

- Ritorno automatico in temperatura: riporta la temperatura modificata alla temperatura originariamente impostata dopo che è trascorso il tempo specificato. 
- Possibilità di limitare l’intervallo di temperature impostabili. 
- Spegnimento automatico: se il funzionamento viene interrotto ad un’ora specificata e ripreso in seguito, questa funzione rileva lo stato di funzionamento a intervalli di tempo regolari e interrompe automaticamente il funzionamento. 
- Programma taglio picchi: riduce la capacità di funzionamento per il periodo di tempo specificato.  
-  Ripeti timer off: ferma una certa operazione dopo un certo periodo di tempo da quando l’operazione è stata eseguita. 

Funzione di controllo Econavi:

-  Possibilità di attivare funzione di controllo Econavi con sensore CZ-CENSC1, per rilevare la presenza di persone nella stanza.

Dimensioni

Altezza / Larghezza / Profondità	                                                          120/120/16	mm
Peso                                                                                                                      180 g

Marca:	Panasonic
Modello:	CZ- RTC5

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.