Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Ricevitore wireless da parete Panasonic per unità interne canalizzate F2,M1, E2, recuperatori di calore con batteria, unità a pavimento P1 e R1. 

Modello: CZ-RWSC3

Ricevitore da parete wireless per l'utilizzo in combinazione con il telecomando a infrarossi CZ-RWSK2.

Funzioni Base

-	ON/OFF
-	Commutazione modalità operativa (Raffrescamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Funzionamento automatico, Ventilazione).
-	Impostazione velocità ventilatore (Bassa / Media / Alta, Auto).
-	Regolazione della temperatura (Raffrescamento/Deumidificazione: da 18 a 30 °C, Riscaldamento: da 16 a 30 °C).
-	Impostazione flusso d’ aria in uscita.
-	Orologio 24H con indicazione dell’ ora in tempo reale e giorno della settimana.

Dimensioni

Altezza / Larghezza / Profondità	120/70/13	mm

Marca	Panasonic
Modello:	CZ-RWSC3	

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.