Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Telecomando infrarossi Panasonic per unità interne serie U1  ECOi 

Modello: CZ-RWSU2

Telecomando ad infrarossi per il controllo di unità interne a cassetta a 4 vie Panasonic ECOi . Può essere usato anche in combinazione con un controllo secondario (controllo alternativo) o per controllo di gruppo fino ad 8unità interne Panasonic ECOi.

Design 

Telecomando ad infrarossi con chiaro display LCD, tasti sensibili al tatto con supporto per installazione a parete. Il ricevitore è costituito da un display e da un pannello di controllo ed è adatto all’installazione sul pannello a soffitto della cassetta a 4 vie.

Funzioni Base:

-	ON/OFF
-	Commutazione modalità operativa (Raffrescamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Funzionamento automatico, Ventilazione).
-	Impostazione velocità ventilatore (Bassa / Media / Alta, Auto).
-	Regolazione della temperatura (Raffrescamento/Deumidificazione: da 18 a 30 °C, Riscaldamento: da 16 a 30 °C).
-	Impostazione flusso d’ aria in uscita.
-	Orologio 24H con indicazione dell’ ora in tempo reale e giorno della settimana.

Scelte di regolazioni supplementari:

-	La temperature interna può essere misurata dal sensore dell’ unità interna o dal telecomando.
-	Impostazione funzionamento fissa o oscillante dei deflettori del flusso d’aria
-	Visualizzazione delle condizioni impostate per unità interna o di gruppo

Dimensioni

Altezza / Larghezza / Profondità	182/61/18.5	mm

Marca:	Panasonic
Modello:	CZ-RWSU2

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.