Caratteristiche		
No.	Qtà.	Descrizione Articolo	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Accessorio Panasonic per connessione semplice al connettore T10 (CN061) per Sistemi VRF e PACi

Modello: CZ-T10

L’accessorio CZ-T10, connettore a 6 poli, consente una connessione semplice al connettore T10 (giallo, CN061), che si trova sulla scheda di controllo di ogni unità interna Panasonic. 

Opzioni

Funzionalità di controllo:
-	ingresso accensione/spegnimento (ingresso ad impulso – connettori 1-2)
-  proibizione ingresso telecomando (ingresso continuo – connettori 2-3)
-  uscita segnale stato operativo (uscita continua – connettori 4-5): unità accesa -segnale 12 V/unità spenta – nessun segnale.
-  uscita segnale allarme (uscita continua – connettori 5-6): anomalie nel funzionamento – segnale 12 V/ funzionamento regolare – nessun segnale.

Nota: il relè deve essere installato a meno di 2 metri dalla scheda di controllo dell’unità interna; il segnale ad impulso può essere trasformato in continuo tagliando il Jumper JP001. 

Esempio Hotel Card
- Connettori 1-2: contatto libero per accensione/spegnimento; quando la card è inserita, il contatto è chiuso e l’unità può essere utilizzata
- Connettori 2-3: contatto libero per la proibizione di tutte le funzioni impostabili tramite il telecomando; quando la card dell’hotel viene rimossa, il contatto deve essere chiuso e  l’unità non può essere utilizzata

Marca:	Panasonic
Modello:	CZ-T10

Specifiche soggette a variazione senza preavviso.

Note: relè DC 12 V da reperire localmente