Caratteristiche		
No.	Qtà.	Descrizione Articolo	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Accessorio Panasonic per connessione semplice al CN073 per Sistemi VRF 

Modello: PAW-EXCT

L’accessorio PAW- EXCT, caratterizzato da connettore e fili, consente una connessione semplice al connettore CN073. 

Funzioni

•	con segnale continuo in ingresso: il connettore EXCT (2P rosso) può essere utilizzato per il controllo on demand. Il contatto è normalmente aperto (unità interna ON). La presenza di un segnale in ingresso (esempio apertura finestra) disattiva il termostato e inibisce il comando remoto locale.

Nota: la lunghezza tra l’unità interna e il relè non deve superare i 2 metri

•	collegamento con sensore di perdite di refrigerante: il connettore EXCT può essere collegato con un sensore di perdite di refrigerante (da reperire localmente) al connettore CN073 sulla PCB dell’unità interna, in caso di perdita il sistema di pump-down si attiva immediatamente. 

Marca:	Panasonic
Modello:	PAW-EXCT

Specifiche soggette a variazione senza preavviso.

Note: relè e sensore da reperire localmente