Specifiche		
No.	Q.tà	Descrizione Prodotto	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Comando locale Panasonic per integrare tutte le esigenze di una camera d’albergo/ ufficio con l’operatività delle unità interne ECOi Panasonic.

Modello: PAW-RE2C3WH/ PAW-RE2C3GR stand alone

Controllo locale a filo per l’automazione globale di una stanza d’hotel/ufficio.
Il comando abilita l’unità interna Panasonic ECOi, l’illuminazione della stanza, il contatto proveniente dal badge, il sensore di movimento e-controls® e il contatto della finestra.

Design

Cornice esterna disponibile in color  bianco o argentato, tasti funzione in rilievo e 
display LCD che può illuminarsi di colore differente a seconda dello stato dell’unità interna:
-	Verde: quando quando l’unità interna è spenta;
-	Nessun colore: quando l’unità è funzionante; 
-	Rosso: quando il dispositivo di comando è alimentato e in fase di avvio;
-	Rosso lampeggiante: indica un malfunzionamento dell’unità interna o un errore di comunicazione.

Funzioni

-	ON/OFF
-  Spegne il climatizzatore o attiva la modalità ECO riscaldamento o ECO raffrescamento quando la camera non è occupata.
-	Disattiva il climatizzatore quando le finestre sono aperte; il funzionamento riprende non appena vengono chiuse le finestre.
-	Consente di impostare valori minimi e massimi di temperatura.
-	Consente di impostare la velocità della ventola.
-  Possibilità di impostare 4 sistemi preconfigurati.
-	Funzione diagnostica: il display indica l’allarme rilevato attraverso un codice, un’icona di allarme e il lampeggiamento dello schermo di colore rosso. 
-	Dispositivo di programmazione libera E²-PROM .Le impostazioni di fabbrica possono essere modificate liberamente per alcuni parametri, ad esempio:
•	impostare che l’unità interna funzioni in modalità ECO o si spenga quando la stanza/ufficio non è occupato;
•	setpoint in modalità ECO;
•	valori nominali min/max;
•	blocco pulsante di cambio modalità tra HEAT/COOL/AUTO;
•	direzione alette;
•	innalzamento/abbassamento tapparelle/tendine quando la stanza/ufficio non è occupato ed altro ancora.

Altri modelli disponibili

-	modello Stand-Alone (PAW-RE2C3-WH e PAW-RE2C3-GR).
-	modello Modbus RS-485 (PAW-RE2C3-MOD-WH e PAW-RE2C3-MOD-GR)
-	modello LonWorks TP/FT-10 (PAW-RE2C3-LON-WH e PAW-RE2C3-LON-GR).

Certificazioni:
- Direttiva Bassa Tensione (LVD): 2006/95/EC
- Direttiva Compatibilità elettromagnetica: 2004/108/EC
- Sicurezza Elettrica: EN 50491-3:2009
                                 EN 50491-4-1:2012
- Compatibilità elettromagnetica: EN 50491-5-1:2010
                                                    EN 50491-5-2:2010

Dimensioni

Con cornice Altezza / Larghezza / Profondità	63/143/39	mm

Marca:	Panasonic
Modello:	PAW- RE2C3WH/ PAW-RE2C3GR 

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.