Caratteristiche		
No.	Qtà.	Descrizione Articolo	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Accessorio Panasonic per connessione semplice al connettore T10 (CN061) per Sistemi VRF e PACi

Modello: PAW-T10

L’accessorio PAW-T10, che comprende CZ-T10 e scheda elettronica con contatti (installabile all’interno di ogni unità interna K1, F1, F2, P1, R1, E1, WX), consente una connessione semplice al connettore T10 (CN061), che si trova sulla scheda di controllo di ogni unità interna. 

Per gli altri tipi di unità interna verrà installato esternamente all’unità interna. 

Opzioni
-  1. Segnale di ingresso accensione/spegnimento (contatto pulito)
-  2. Comune per segnale di ingresso accensione/spegnimento
-  3. Comune per segnale ingresso proibizione telecomando
-  4. Segnale ingresso proibizione telecomando  (contatto pulito)
-  5. Contatto (normalmente chiuso) segnale di uscita stato operativo  (max. 5A e 250 VAC)
-  6. Contatto (normalmente aperto) segnale di uscita stato operativo  (max. 5A e 250 VAC)
-  7. Comune per contatto segnale uscita stato operativo  
-  8. Contatto (normalmente chiuso) segnale di allarme (max. 5A e 250 VAC)
-  9. Contatto (normalmente aperto) segnale di allarme (max. 5A e 250 VAC)
-  10. Comune per contatto segnale di allarme  

Marca:	Panasonic
Modello:	PAW-T10

Specifiche soggette a variazione senza preavviso.

Note: 2 relè inclusi