Specifiche		
No.	Q.tà	Descrizione	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Pannello per unità interna a cassetta 4 vie 90x90 VRF e PACi Panasonic per unità tipo S-..MU2E5A e S-..PU2E5A.

Modello: CZ-KPU3

Pannello di finitura in plastica adatto a tutte le taglie delle unità interne 4 vie tipo S-..MU2E5A e S-..PU2E5A. Completo di deflettori motorizzati per la ottimale direzione del flusso d’aria con filtro lavabile a lunga durata.
Compatibile con comando remoto locale Panasonic.

Design
Pannello di finitura in plastica color bianco, lavabile. Design sottile e moderno, perfettamente integrabile con l’arredamento interno dell’edificio.
Possibilità di integrare il ricevitore per comando infrarosso.

Funzioni:

-Possibilità di controllo separato della posizione dei 4 deflettori dell’aria (Mediante comando CZ-RTC5A)

Altezza                                                                                         33.5 	mm 
Larghezza                                                                                      950	 mm 
Profondità                                                                                     950	 mm 

Produttore:  PANASONIC
Modello:	CZ-KPU3

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.