Specifiche		
No.	Q.tà	Descrizione	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Pannello per unità interna a cassetta 4 vie 90x90 VRF e PACi Panasonic per unità tipo S-..MU2E5A e S-..PU2E5A con ECONAVI integrato.

Modello: CZ-KPU3A

Pannello di finitura in plastica adatto a tutte le taglie delle unità interne 4 vie tipo S-..MU2E5A e S-..PU2E5A. Completo di deflettori motorizzati per la ottimale direzione del flusso d’aria con filtro lavabile a lunga durata.
Compatibile con comando CZ-RTC5A.

Design
Pannello di finitura in plastica color bianco, lavabile. Design sottile e moderno, perfettamente integrabile con l’arredamento interno dell’edificio. Dotato di sensore di movimento e sensore di rilevamento della temperatura a pavimento.
Possibilità di integrare il ricevitore per comando wireless.

Funzioni Base:

-Possibilità di controllo separato della posizione delle alette (mediante CZ-RTC5A).
- Funzioni disponibili sulle nuove cassette a 4 vie, con utilizzo del comando CZ-RTC5A:
•	  5 velocità del ventilatore (aumento di ulteriori 2 velocità rispetto ai 3 livelli disponibili   (H/M/L))  
•	  Funzioni avanzate ECONAVI disponibili con pannello opzionale Econavi CZ-KPU3A avente sensori integrati per rilevare l’ttività umana e la temperatura a livello del pavimento. Possibilità di selezionare le seguenti modalità di controllo avanzato:
1.	Funzione flusso d’aria diretto/indiretto
2.	Funzione di circolazione dell’aria
•	  Sistema di miglioramento della qualità dell’aria mediante tecnologia nanoe™ con installazione del pannello CZ-KPU3A (Opzionale) e kit nanoe™ per cassetta a 4 vie CZ-CNEXU1 (Opzionale).

- Possibilità di attivazione della funzione Econavi con l’utilizzo del comando CZ-RTC5A.

Altezza                                                                                         33.5 	mm (t.b.d.)
Larghezza                                                                                      950	 mm (t.b.d.)
Profondità                                                                                     950	 mm (t.b.d.)

Produttore:  PANASONIC
Modello:	CZ-KPU3A

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.