| Specifiche | | |  | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Q.tà | Descrizione prodotto | | PU | | PTOT | |
| € | Ct | € | Ct |
|  |  | **Kit valvola solenoide per sistemi VRF a 3 tubi Panasonic**  **Modello: CZ-P160HR3**  I sistemi VRF 3 tubi Panasonic permettono il riscaldamento ed il raffreddamento simultaneo unitamente ai kit valvole solenoidi.  Kit valvola solenoide per collegamento di unità interne con capacità compresa tra 5.6 e 16.0 kW compreso.  **Dimensioni**  Altezza / Larghezza / Profondità 240 / 518 / 149 mm  Max. distanza da unità interna 30 m  Min. spazio di rispetto per manutenzione lato Q.E. 200 mm  Linea gas caldo 12.70 mm  Linea liquido 9.52 mm  Linea gas freddo 15.88 mm  Linea gas freddo (lato unità interna) 15.88 mm  Linea liquido (lato unità interna) 9. 25 mm  Adatto per refrigerante R410A  **Marca: PANASONIC**  **Modello: CZ-P160HR3**  Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. | |  |  |  |  |