| Specifiche |  |
| --- | --- |
| No. | Q.tà | Descrizione prodotto | PU | PTOT |
| € | Ct | € | Ct |
|  |  | **Kit valvola solenoide per sistemi VRF a 3 tubi Panasonic****Modello: CZ-P160HR3**I sistemi VRF 3 tubi Panasonic permettono il riscaldamento ed il raffreddamento simultaneo unitamente ai kit valvole solenoidi.Kit valvola solenoide per collegamento di unità interne con capacità compresa tra 5.6 e 16.0 kW compreso.**Dimensioni**Altezza / Larghezza / Profondità 240 / 518 / 149 mmMax. distanza da unità interna 30 mMin. spazio di rispetto per manutenzione lato Q.E. 200 mmLinea gas caldo 12.70 mmLinea liquido 9.52 mmLinea gas freddo 15.88 mmLinea gas freddo (lato unità interna) 15.88 mmLinea liquido (lato unità interna) 9. 25 mmAdatto per refrigerante R410A**Marca: PANASONIC****Modello: CZ-P160HR3**Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. |  |  |  |  |