Specifiche		
No.	Q.tà	Descrizione prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Kit valvola laminazione esterna per riduzione del rumore in ambiente per sistemi VRF Panasonic

Modello: CZ-P56SVK2

Kit valvola laminazione esterna permette di annullare il rumore in ambiente remotizzando la valvola di laminazione. E’ compatibile con unità interne con capacità compresa tra 2,2 e 5,6 kW compresi. 

Il kit comprende la valvola di laminazione, l’isolante per connettori in rame sia in ingresso che in uscita dalla valvola, 4 fascette di serraggio per fissare il materiale isolante ai connettori, 2 fascette di serraggio più lunghe per fissare la valvola al tubo del gas parallelo, una prolunga elettrica di 8 metri e un cavo di interfaccia per collegare la prolunga alla PCB dell’unità interna. 

Dimensioni

Altezza / Larghezza / Profondità	205 / 325/ 70 mm
Min/Max. distanza da unità interna	5/8 m 
Linea liquido	6.35 mm
Adatto per refrigerante	R22, R407C, R410A

Marca:	PANASONIC
Modello:	CZ-P56 SVK2

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.