Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Comando a filo Panasonic semplificato per unità interne VRF Eco-i 

Modello: CZ-RE2C2

Comando a filo semplificato per il controllo di una unità interna Panasonic Eco-i.
Può essere anche utilizzato in combinazione con un comando secondario (comando alternativo) o per il controllo di un gruppo di unità composto al massimo da 8 unità interne Panasonic Eco-i. 

Design 

Schermo LCD strutturato in modo chiaro, con tasti sensibili al tatto, sensore di temperatura integrato e fissaggio a parete con scatola da incasso.

Funzioni di controllo

- ON / OFF
- Modalità di commutazione di funzionamento (raffreddamento, riscaldamento, deumidificazione, Auto, ventilatore)
- Impostazione della velocità ventola (bassa / media / alta, Auto)
- Impostazione della temperatura (modalità raffreddamento / deumidificazione: da 18 a 30 ° C, Riscaldamento: da 16 a 30 ° C)
- Impostazione della direzione del flusso d'aria 
- Visualizzazione allarmi
- Funzione di autodiagnosi

Dimensioni

Altezza / Larghezza / Profondità	120 / 70 / 17	mm

Produttore:  PANASONIC
Modello:	CZ- RE2C2

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.