Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Comando a filo Panasonic semplificato e retroilluminato per unità interne Eco-i e Pac-i

Modello: CZ-RELC2

Comando a filo remoto semplificato per il controllo di un’unità interna Panasonic Eco-i o Pac-i o per il controllo di un gruppo di unità composto da massimo 8 unità interne Panasonic Eco-i o Pac-i.

Design 

Schermo LCD strutturato in modo chiaro, retroilluminato, con tasti sensibili al tatto, sensore di temperatura integrato e fissaggio a parete con scatola da incasso.

Funzioni di controllo

- ON / OFF
- Modalità di commutazione di funzionamento (raffreddamento, riscaldamento, deumidificazione, Auto, ventilatore)
- Impostazione della velocità ventola (bassa / media / alta, Auto)
- Impostazione della temperatura (modalità raffreddamento / deumidificazione: da 18 a 30 ° C, Riscaldamento: da 16 a 30 ° C)
- Impostazione della direzione del flusso d'aria 
- Visualizzazione allarmi
- Funzione di autodiagnosi

Dimensioni

Altezza / Larghezza / Profondità	120 / 70 / 17	mm

Produttore:  PANASONIC
Modello:	CZ- RELC2

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.