Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità interna Panasonic PACi Modello Cassetta a 4 Vie per Raffrescamento e Riscaldamento, refrigerante R410A, collegabile ad unità esterne PACi  

Disponibile per combinazioni Singola, Doppia e Quadrupla in funzionamento simultaneo

Modello: S-60PU2E5A

Unità leggera e compatta in lamiera di acciaio zincata, coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello di finitura in plastica di colore bianco, lavabile e  venduto separatamente.
Ventilatore radiale DC inverter, super silenzioso, accoppiato direttamente al motore. 
Aperture di mandata dell'aria in quattro direzioni, due delle quali possono essere chiuse. La direzione del flusso dell'aria è controllata da deflettori motorizzati. La portata d'aria può essere controllata manualmente o automaticamente a seconda della temperatura interna. L’aspirazione dell’aria avviene attraverso il pannello di finitura dotato di griglia di aspirazione ribaltabile  e filtro pulibile a lunga durata.
Pretranciato sul telaio dell’unità per remotizzare una mandata dell’aria (accessorio CZ-CFU3).
 
Possibilità di immissione aria di rinnovo mediante due alternative (si veda manuale tecnico per la definizione delle portate in immissione):
1.	Utilizzo del pretranciato presente sulla cassetta di diametro Ø 100 
2.	Camera di immissione esterna CZ-FDU3 e flangia di connessione (CZ-ATU2) 

Il controllo della capacità di raffrescamento gestito da un preciso microprocessore è basato sulle richieste di carico interne e ottimizza l’uso del refrigerante R410A.
Lo scambiatore di calore è costituito da tubo di rame ed alette in alluminio legati meccanicamente, sistema di drenaggio con pompa di drenaggio integrata (altezza disponibile pari a 850 mm a partire dalla superficie inferiore dell’unità interna) e galleggiante di sicurezza.

Le funzioni del microprocessore includono le seguenti:
-	Controllo PID della valvola di espansione dell’unità esterna al fine di regolare il quantitativo di refrigerante dipendente dalle letture del sensore della temperatura ambiente e dei sensori in ingresso ed in uscita dallo scambiatore di calore.
-	Auto-diagnosi del sistema con funzione di memoria
-	Controllo del ventilatore
-	Visualizzazione di tutti i parametri di funzionamento
-	Libera programmazione del dispositivo E²-PROM
-	Ogni deflettore di direzione del flusso d’aria può essere regolato in base alle condizioni in loco
La caratteristica forma dell’aletta di mandata dell’aria fornisce una migliore distribuzione dell’aria in ambiente. 
- Funzioni disponibili sulle nuove cassette a 4 vie, con utilizzo del comando CZ-RTC5A:
•	  5 velocità del ventilatore (aumento di ulteriori 2 velocità rispetto ai 3 livelli disponibili   (H/M/L))  
•	  Funzioni avanzate ECONAVI disponibili con pannello opzionale Econavi CZ-KPU3A avente sensori integrati per rilevare l’ttività umana e la temperatura a livello del pavimento. Possibilità di selezionare le seguenti modalità di controllo avanzato:
1.	Funzione flusso d’aria diretto/indiretto
2.	Funzione di circolazione dell’aria
•	  Sistema di miglioramento della qualità dell’aria mediante tecnologia nanoe™ con installazione del pannello CZ-KPU3A (Opzionale) e kit nanoe™ per cassetta a 4 vie CZ-CNEXU1 (Opzionale).

Connettività dell’unità interna:
- Senza filo (infrarosso CZ-RWSU3), controllo semplificato (CZ-RE2C2) o completo con timer (CZ-RTC4 per le funzioni base; CZ-RTC5A per funzioni avanzate)
- P-Link bus system per controlli di sistema: Centralizzati, Touch screen, etc.
-Controllo di gruppo fino a 8 unità esterne

Ingressi e uscite dalla PCB dell’unità (direttamente disponibile senza accessori extra):
Ingressi:
-	ON/OFF
-	Proibizione del comando locale
-	Termostato in OFF al raggiungimento della temperatura (controllo a richiesta )

Uscite:
-	Segnale di funzionamento
-	Segnale di allarme
-	ON/OFF ventilatore esterno
-	Segnale Ventilatore
-	Segnale di funzionamento in modalità riscaldamento
-	Segnale di funzionamento in modalità raffrescamento
-	Segnale termostato
-	Segnale sbrinamento

Ampia gamma di opzioni di regolazione per impostare l'unità in base alle esigenze in loco. Possibilità di fornitura di ulteriori ingressi esterni e uscite tramite PCB mediante adattatori opzionali. 

Conformità alle Direttive e Norme
L’unità è conforme alle seguenti direttive e norme:

-  Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2006/42/EC
- EN 60335-1:2012 
- EN 60335-2-40:2003

Specifiche Tecniche

Capacità nominale in raffrescamento *	6	kW
Capacità nominale in riscaldamento **	7	kW
Portata d’aria (alta)	1260	m3/h
Potenza assorbita (Raffrescamento / Riscaldamento)	38 / 36	W
Alimentazione	230/1/50	V/ph/Hz
Livello di pressione sonora ***	36/ 31 / 28	dB(A)
Refrigerante	R410A
Tubi di Collegamento (gas/liquido)	15,88 / 9,52	mm
Altezza consentita per il drenaggio (calcolata a partire 
dalla superficie inferiore del pannello di finitura)	850	mm

*	(Condizioni operative per Raffrescamento: temperatura interna 27/19 °C (DB/WB), Temperatura esterna 35/24°C (DB/WB))
**	(Condizioni operative per Riscaldamento: temperatura interna 20 °C (DB), Temperatura esterna 7/6 °C (DB/WB))
***	(basso / medio / alto 1.5 m sotto l’unità)

Dimensioni

Unità:
Altezza	256	mm
Larghezza	840	mm
Profondità	840	mm
Peso incluso pannello di finitura	25	kg

Panello: 
Altezza	33,5	mm
Larghezza	950	mm
Profondità	950	mm

Produttore: PANASONIC
Modello:	S-60PU2E5A

Panello standard:	CZ-KPU3 (Accessorio)
Panello con Econavi:	CZ-KPU3A (Accessorio)

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.