Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità monoblocco Panasonic DHW, Pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria

PAW-DHWM100ZNT

Pompa di calore destinata alla produzione di acqua calda sanitaria.

Funzionamento con aria ambiente (volume minimo locale 20 m3) o funzionamento con aria canalizzata (pressione statica massima 95 Pa con 100 m3/h).

Refrigerante: R134a (540 g)

Conformità alle direttive UE
L'unità è conforme alla normativa vigente e riporta marchio CE.

Specifiche Tecniche

Capacità:  100 litri 
Potenza elettrica massima assorbita: 2350 W
Temperatura massima (PdC/resistenza) dell’acqua: 55/75 °C
Programma anti-legionella: 70°C
Temperature di funzionamento (aria): da - 7 a + 35°C
Massima portata volumetrica d’aria: 100-230 m3/h

Tempo di riscaldamento (A15/W10-55): 5 h e 40 min *
Consumo di energia durante il riscaldamento (A15/W10-55): 1,19 kWh *
Tipo di ciclo misurato: M *
Consumo di energia per il ciclo selezionato (A15/W10-55): 2,05 kWh *
COP per il ciclo selezionato (A15/W10-55): 3,10 *

Tempo di riscaldamento (A7/W10-55): 6 h e 50 min **
Consumo di energia durante il riscaldamento (A7/W10-55): 1,43 kWh **
Tipo di ciclo misurato: M **
Consumo di energia per il ciclo selezionato (A7/W10-55): 2,35 kWh **
COP per il ciclo selezionato (A7/W10-55): 2,63 **

Massima quantità di acqua utilizzabile (minimo 40°C): 130 litri
Potenza in stand-by: 20 W

*(riscaldamento dell’acqua fino a 55°C con temperatura dell’aria in ingresso di 15°C, umidità 74% e temperatura dell’acqua in entrata di 10°C – EN 16147)
** (riscaldamento dell’acqua fino a 55°C con temperatura dell’aria in ingresso di 7°C, umidità 89% e temperatura dell’acqua in entrata di 10°C – EN 16147)

Potenza sonora / Pressione sonora (1m): 51 / 39,5 dB (A).
Altezza: 1342  mm.
Larghezza x Profondità: 506 x 553 mm.
Peso a vuoto/pieno d’acqua: 62/162 Kg
Numero e potenza delle resistenze elettriche (incluse): 2 x 1000 W
Protezione elettrica: 16 A
Alimentazione: 230V /50 Hz

Modello: PAW-DHWM100ZNT
Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.