Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Serbatoio Panasonic Aquarea, per acqua calda sanitaria ad alta efficienza

PAW-TD20C1E5

Serbatoio in acciaio inox da 300 litri progettato per riscaldare l’acqua domestica tramite una fonte di calore esterna come una pompa di calore. 
Inclusa sonda sanitario Panasonic CZ-TK1

Certificazione
apparecchiature elettriche in conformità della direttiva 2006/95 CE ed EMC 2004/108 CE.

Specifiche Tecniche

Rating ErP: A
Volume: 194 Lt.
Temperatura massima dell'acqua: 75 ° C.
Altezza: 1270 mm 
Diametro: 595mm.
Peso: 47 Kg.
Supporto Resistenza: 1,5 kW.
Alimentazione: 230V.
Serpentino: 1,8 mq
Modello: PAW-TD20C1E5

Marchio PANASONIC, modello  PAW-TD20C1E5

 

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.