Milano, 14/11/2016

Spett.le

**ATTESTATO DI CONFORMITA’**

**Autocertificazione**

Con la presente si comunica che le canalizzazioni AIR MIXING® Serie Boreo vengono confezionate con tessuto di vetro spalmato avente caratteristiche di reazione al fuoco Classe 0, conformi al certificato di omologazione con il numero di codice MI1691C20NN000002.

Precisiamo però che è nostra prassi rilasciare copia dei certificati soltanto con la fornitura dei nostri prodotti, facendo riferimento al numero e alla data del documento di consegna.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni.

Distinti saluti

*Servizio Qualità*

**EVOAIR S.r.l.**