Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic kit di distribuzione comune per unità interne serie ECOi ME1 (Sistema 2 tubi)
 
Modello: CZ-P680BK2BM

Design 

Lo speciale design del Kit di distribuzione comune favorisce un ottimale flusso di refrigerante, in particolare nel funzionamento a carico parziale.

Per le unità interne (capacità dopo la congiunzione del distributore è da 22,4 kW  a 68 kW.)

Kit composto da:

- 1 snodo di distribuzione per il tubo di aspirazione gas 
- 1 snodo di distribuzione per il tubo di liquido
- 1 set di gusci di isolamento termico

Dimensioni

Tubo di aspirazione gas:
Lunghezza	517	mm
Larghezza	115	mm

Tubo del liquido:
Lunghezza	320	mm
Larghezza	80	mm

Marca:	Panasonic
Modello:	CZ-P680BK2BM

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.