Caratteristiche		
No.	Qtà.	Descrizione Articolo	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Accessorio Panasonic per connessione semplice di un recuperatore di calore all’unità interna (CN032) per Sistemi VRF 

Modello: PAW-FDC

L’accessorio  PAW-FDC, che comprende connettore e fili, consente una connessione semplice di un’unità di ventilazione alla scheda elettronica dell’unità interna (connettore CN032), permettendo il controllo del recuperatore/unità di ventilazione direttamente dal comando remoto dell’unità interna Panasonic, anche ad unità interna spenta.

Opzioni

-	accensione/spegnimento dell’unità esterna di ventilazione/recupero;
-  entrata in funzione anche ad unità interna Panasonic spenta;
-  in caso di controllo di gruppo: tutte le unità di ventilazione/recupero entrano in funzione e non è possibile impostare il controllo individuale;
-  controllo da comando remoto locale (CZ-RTC2, CZ-RTC3 e CZ-RTC4) tramite apposito tasto.

Marca:	Panasonic
Modello:	PAW-FDC

Specifiche soggette a variazione senza preavviso.

Note: relè da reperire localmente