Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Pannello di finitura per Unità interna VRF Panasonic modello Cassetta a 2 vie del tipo S-..ML1E5

Modello: CZ-03KPL2

Pannello di finitura in plastica di colore bianco (RAL 9001 GL), lavabile.
Pannello adatto per la sola taglia 73 delle unità interne modello Cassetta a 2 della tipologia S-..ML1E5. Completo di deflettori motorizzati per la direzione del flusso d'aria e filtro aria lavabile a lunga durata.

Altezza	8	mm
Larghezza	1360	mm
Profondità	680	mm

Produttore: PANASONIC
Modello:	CZ-03KPL2

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.