Specifiche		
No.	Q.tà	Descrizione prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		PCB di controllo per il kit valvola solenoide Panasonic

Modello: CZ-CAPE2

I sistemi VRF 3 tubi Panasonic permettono il riscaldamento ed il raffreddamento simultaneo unitamente ai kit valvole solenoidi.

La scheda di controllo è utilizzata per collegare il kit valvola solenoide all'unità interna.

Marca:	PANASONIC
Modello:	CZ-CAPE2

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.