Specifiche		
No.	Qty.	Descrizione prodotto	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Pannello di finitura per Unità interna VRF Panasonic modello Cassetta a 1 via del tipo S-..MD1E5

Modello: CZ-KPD2

Pannello di finitura in plastica di colore bianco (RAL 9001 GL), lavabile.
Un pannello adatto a tutte le taglie delle unità interne modello cassetta a 1 via della tipologia S .. MD1E5. Completo con deflettori motorizzati per la direzione del flusso d'aria e filtro aria lavabile a lunga durata.

Height	20	mm
Width	1230	mm
Depth	800	mm

Produttore: PANASONIC
Modello:	 CZ-KPD2

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.