Specifiche		
No.	Q.tà	Descrizione	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Pannello per unità interna a cassetta 4 vie 60*60 VRF Panasonic per unità tipo S-..Y2E5A e S-..Y2E5

Modello: CZ-KPY3

Pannello cornice controsoffitto in plastica di colore bianco (RAL 9001 GL), lavabile.
Un solo pannello disponibile per tutte le taglie delle 4 vie 60*60 tipo S-..Y2E5 e S-..Y2E5A. Completo di deflettori motorizzati per la direzione del flusso d’aria, filtro lavabile a lunga durata.

Altezza	31	mm
Larghezza	700	mm
Profondità	700	mm

Marca:	PANASONIC
Modello:	CZ-KPY3

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.