Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Kit Giunti di distribuzione Panasonic per la connessione di unità interne di sistemi a Tre vie ECOi and ECO G
 
Modello: CZ-P1350BH2BM

Design 

La particolare forma del Kit di distribuzione assicura un ottimo flusso di refrigerante, specialmente ai carichi parziali.

Adatto per unità interne (capacità dopo il giunto di distribuzione compresa tra 68.0 e 135.0 kW.)

Il kit include:

-	1 giunto di distribuzione per tubazioni lato gas
-	1 giunto di distribuzione per tubazioni lato scarico
-	1 giunto di distribuzione per tubazioni lato liquido
-	1 set di rivestimento del giunto con isolamento termico 

Dimensioni

Lato aspirazione gas:
Lunghezza	400	mm
Profondità	193	mm

Lato tubazione di scarico:
Lunghezza	400	mm
Profondità	193	mm

Lato liquido:
Lunghezza	380	mm
Profondità	165	mm

Produttore:	PANASONIC
Modello:	CZ-P1350BH2BM

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.