Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Kit Giunti di distribuzione Panasonic per la connessione di Unità Esterne in combinazione multipla di sistemi a due vie ECOi and ECO G 
 
Modello: CZ-P1350PH2BM

Design 

La particolare forma del Kit di distribuzione assicura un ottimo flusso di refrigerante, specialmente ai carichi parziali.

Adatto per unità esterne (capacità dopo il giunto di distribuzione tra 68.0 e 168.0 kW.)

Il kit include:

-	1 giunto di distribuzione per tubazioni lato gas
-	1 giunto di distribuzione per tubazioni lato liquido
-	1 set di rivestimento del giunto con isolamento termico 

Dimensioni

Lato aspirazione gas:
Lunghezza	500	mm
Profondità	120	mm

Liquid pipe:
Lunghezza	420	mm
Profondità	100	mm

Produttore:	PANASONIC
Modello:	CZ-P1350PH2BM

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.