Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Kit Giunti di distribuzione Panasonic per la connessione di Unità Esterne in combinazione multipla di sistemi a Tre vie ECOi and ECO G 
 
Modello: CZ-P1350PJ2BM

Design 

La particolare forma del Kit di distribuzione assicura un ottimo flusso di refrigerante, specialmente ai carichi parziali.

Adatto per unità esterne (capacità dopo il giunto di distribuzione compresa tra 68.0 e 135.0 kW.)

Il kit include:

-	1 giunto di distribuzione per tubazioni lato gas
-	1 giunto di distribuzione per tubazioni lato scarico
-	1 giunto di distribuzione per tubazioni lato liquido
-	1 set di rivestimento del giunto con isolamento termico 

Dimensioni

Lato aspirazione gas:
Lunghezza	375	mm
Profondità	308	mm

Lato tubazione di scarico:
Lunghezza	330	mm
Profondità	242	mm

Lato liquido:
Lunghezza	380	mm
Profondità	165	mm

Produttore:	PANASONIC
Modello:	CZ-P1350PJ2BM

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.