Specifiche		
No.	Q.tà	Descrizione prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Kit valvola solenoide per sistemi VRF a 3 tubi Panasonic

Modello: CZ-P56HR3

I sistemi VRF 3 tubi Panasonic permettono il riscaldamento ed il raffreddamento simultaneo unitamente ai kit valvole solenoidi.

Kit valvola solenoide per collegamento di unità interne con capacità compresa tra 2,2 e 5,6 kW compresi.

Dimensioni

Altezza / Larghezza / Profondità	240 / 518/ 149 mm
Max. distanza da unità interna	30 m
Min. spazio di rispetto per manutenzione lato Q.E.	200 mm
Linea gas caldo	12.70 mm
Linea liquido	9.52 mm
Linea gas freddo	15.88 mm
Linea gas freddo (lato unità interna)	12.70 mm
Linea liquido (lato unità interna)	6.35 mm
Adatto per refrigerante	R410A

Marca:	PANASONIC
Modello:	CZ-P56HR3

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.